Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia … 2023 r. (poz. …)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | | Specyfikacja techniczna | Maksymalna cena nabycia urządzenia |
| 1. | Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne | | 1) Urządzenie posiada moduły lub funkcje umożliwiające przeprowadzanie :   * pomiaru temperatury, * obrazowego badania gardła, * obrazowego badania ucha, * obrazowego badania skóry, * badania tętna, * rejestrowania kaszlu, osłuchu serca, płuc i brzucha.   2) Urządzenie jest wyrobem medycznym klasy IIa posiadającym certyfikat zgodności z wymaganiami załącznika II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017 str. 1, z późn. zm.) oraz  3) posiada zgodność z wymaganiami normy IEC/EN 60601-1 dotyczącej ogólnych wymagań bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych oraz norm IEC/EN 60601-1-11, IEC/EN 60601-2-18, IEC/EN 62471 i ISO/EN ISO 80601-2-56 dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego i fotobiologicznego, ważnych minimum 2 lata od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.  4) Minimalne wymagania techniczne urządzenia:   |  |  | | --- | --- | | Port wyjścia audio | Standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm | | Zasilanie | Wtyczka USB-C, ładowarka, wejście na przewód USB-C wejście: AC 100- 240V, 50/60Hz, 0.3A wyjście: DC 5V, 2A | | Pasmo częstotliwości połączenia bezprzewodowego | 2.4 GHz | | Maks. rozdzielczość obrazu | 1920x1080 px | | Zakres częstotliwości stetoskopu | 5–5000 Hz | | Zakres temperatury roboczej termometru Dokładność laboratoryjna | 34–43 °C  +/- 0.3 °C | | Specyfikacja sieci Wi-Fi | Urządzenie powinno obsługiwać sieć Wi-Fi o poniższej specyfikacji: standard IEEE 802.11n. lub IEEE 802.11g. Pasmo 2,4 GHz. | | Żywotność baterii | 2 lata | | Gwarancja urządzenia | 2 lata |   5) Urządzenie posiada zestaw dodatkowych akcesoriów:   * minimum 2 duże wymienne szpatułki do języka dla starszych dzieci i nastolatków * minimum 2 małe wymienne szpatułki do języka dla niemowląt i małych dzieci, * minimum 20 szt. jednorazowych wzierników usznych dla starszych dzieci i nastolatków, * minimum 10 szt. jednorazowych wzierników usznych dla niemowląt i małych dzieci, * 10 szt. chusteczek nasączonych alkoholem. | 2 682,50 zł brutto |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe | Słuchawki nauszne | * Konstrukcja: wokółuszna zamknięta * Nauszniki: wyściełane, składane * Pałąk: regulowany * Przetworniki: 40 mm * Impedancja: 32 Ohm * Czułość: 102 dB (±3 dB) * Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz * Wtyczka stereo: jack 3,5 mm * Adapter: jack 6,3 mm * Kabel: prosty-spiralny, 3 m | 244,77 zł brutto |
| 3. | Karta dźwiękowa | * Typ karty dźwiękowej: zewnętrzna * System dźwięku: 2.0, 7.1 * Interfejs: USB * Próbkowanie: 24 bit * Częstotliwość próbkowania: 96 kHz * Rodzaje wejść / wyjść: wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) – 1 szt., USB – 1 szt. | 158,67 zł brutto |